Оборудование 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | назначение | Модель\марка | Кол-во | Цена\шт. | | Сумма | Прим. | |
| 1. | 4-хсторонний станок б\у | профилирование бруска | Beaver 420-520 | 1 | 600 000 | | 600 000 |  | |
| 2. | 4-хсторонний станок б\у | профилирования фанеры | Beaver 420-520 | 1 | 600 000 | | 600 000 |  | |
| 3 | Форматно-раскроечный станок б\у | для деления фанеры | ROJEK PF 400 S | 1 | 250 000 | | 250 000 |  | |
| 4 | Торцовочный станок | Торцовка фанеры , бруска,заготовок для сращивания | **PATRIOT MS 305** | 3 | 19500 | | 58500 |  | |
| 5 | Винтовой компрессор с осушителем яч | Подача сжатого воздуха | COMARO LB 15-500 E | 1 | 420000 | | 420 000 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 7 | Комплект : поточный пресс с клеемазом и торцовкой | Нанесение клея, прессование, торцовка | Пресс гидравлический горизонтальный БДК200-4,станок нанесения клея в паз СНК 100,рольганги | 1 | 2 570 000 | | 2570000 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 9 | **Станок для окраски балки** | Покраска балки | Рапидо 250\6 ООО «Тигруп» | 1 | 900 000 | | 900 000 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 11 | **В комплекте линия сращивания** | Сращивание заготовок | Завод СЗДО г.Кимры |  |  | |  |  | |
| **шипорез ШС- 3** |  |  | 1 | 235600 | | 235600 |  | |
| **пресс ПС-3(L-4,5),клеемаз** |  |  | 1 | 412300 | | 412300 |  | |
| 12 | Торцовочный станок с протяжкой | для зарезки углов под 45 гр. | **PATRIOT MS 305** | 2 | 19500 | | 39000 |  | |
| 13 | Погрузчик 3тн.б\у |  |  | 1 | 500000 | | 500000 |  | |
| 14 | Рохля | Перемещение подукции и заготовок в цехе |  | 2 | 15000 | | 30000 |  | |
| 15 | Внутрицеховая аспирация с бункером | Удаление опилок | Под заказ | 1 | 500 000 | | 500 000 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 17 | Заточной станок для дисковых пил | Заточка пил | СЗТП 600 т | 1 | 40000 | 40000 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 7155400 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |